	Регуляторы напряжения 14В

	Наименование
	Назначение
	Технические характеристики
	Дополнительные опции
	Область применения в промышленности
	Преимущества

	Регуляторы  напряжения К1216ЕН1 с ЩДР-1, К1216ЕН1 с ЩДР-2
	   Регуляторы  напряжения предназначены для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.


	1. Диапазон рабочих температур  - 50 …+100˚С  ;

2. Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А   14,1 ± 0,1В;
3. Максимальный ток выходной цепи   5,0А;
4. Остаточное напряжение на выходе при токе 5А (максимальное)    0,8В;
5. Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания  30В;
6. Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. 40В;
7. Пороговый ток защиты по цепи возбуждения  6,0 … 10,0 А.

	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генераторами 9402.3701, 9412.3701,  9422.3701, 4302.3771, 3202.3771.

- используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.


	- защита от короткого замыкания по цепи возбуждения.

-один полупроводниковый кристалл.



	Регулятор напряжения К1216ЕН1 с ЩДР
	
	
	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генератором 37.3701(или его модификациями).

- используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов
	

	Регулятор напряжения  К442ЕН1 с ЩДР
	
	1. Диапазон рабочих температур  - 50 …+100˚С  ;

2. Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А   14,1 ± 0,15В;
3. Максимальный ток выходной цепи  5,0А;
4. Остаточное напряжение на выходе при токе 5А (максимальное)    1,3В;
5. Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания  30В;
6. Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. 40В;

	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генераторами 37.3701(или его модификациями), 3002.3771, 3202.3771
- используется как c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов, так и с выпрямительными блоками


	Ток холостого хода менее 25 мА.

	Регулятор напряжения 872.3702
	
	
	
	
	

	Регулятор напряжения 881.3702
	
	1. Диапазон рабочих температур  - 50 …+100˚С  ;

2. Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А   14,1 ± 0,1В;
3. Максимальный ток выходной цепи 5,0А;
4. Остаточное напряжение на выходе при токе 5А (максимальное)   0,8В;
5. Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания  30В;
6. Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин.  40В;
7. Пороговый ток защиты по цепи возбуждения  6,0 … 10,0 А.

	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генератором 5102.3771.

- используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.


	- защита от короткого замыкания по цепи возбуждения.

-один полупроводниковый кристалл.



	Регулятор напряжения 889.3702
	
	1. Диапазон рабочих температур - 50 …+100˚С  ;

2. Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А   14,5 ± 0,15В;
3. Максимальный ток выходной цепи  5,0А;
4. Остаточное напряжение на выходе при токе 5А (максимальное)   0,8В;
5. Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания  30В;
6. Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. 40В;
7. Пороговый ток защиты по цепи возбуждения  6,0 … 10,0 А.

	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генератором 
5102.3771.

- используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.


	- защита от короткого замыкания по цепи возбуждения.

-один полупроводниковый кристалл.



	Регулятор напряжения многофункциональный 844.3702
	
	1. Напряжение настройки, 14,5 ±0,15В.

2. Напряжение насыщения  выходного транзистора менее 0,8В.

3. Температурный коэффициент напряжения настойки

-7,0±1,5 мВ/ºС.

4. Прямое напряжение гасящего диода (I=5А)  менее 1,5 В .

5.Верхний порог индикации по входу 16,1 – 17,2 В.

6. Нижний порог индикации по входу  10,6 – 11,7 В.

7. Нижний порог индикации по фазе менее 8,0 В .

8. Длительность LRC – функции  2,5±0,5 сек.

9. Ток холостого хода менее 2,0 мА.

10. Пороговый ток защиты по цепи возбуждения 7,0 - 12,0 А .

11. Пороговый ток защиты по цепи индикаторного элемента 1,0 - 2,0 А.


	
	- автомобили ВАЗ- 2110,  - 2111, - 2112, и др. с генератором  9402.3701-03.
ВАЗ- 2123 «Chevrolet Niva» с генератором  9402.3701-04

	- функции индикации пониженного и повышенного напряжения бортовой  сети, низкого напряжения на фазных обмотках генератора.

-функция плавного подключения нагрузки.

-защита от короткого замыкания по выходу и цепи индикаторного элемента

	Регулятор напряжения многофункциональный 845.3702
	
	
	
	-автомобили ВАЗ- 2123 «Chevrolet Niva» с генератором  9402.3701-04
ВАЗ- 2110,  - 2111, - 2112, и др. с генератором  9402.3701-03.

	

	Регулятор напряжения многофункциональный 846.3702
	
	
	
	- автомобили ВАЗ-2108, - 2109, - 2110,  - 2111, - 2112, - 2113, - 2114, - 2115, - 2121 и др. с генератором
 5102.3771-01.


	

	Регулятор напряжения многофункциональный 848.3702
	
	
	
	 - автомобили ВАЗ-1117, - 1118, - 1119 «Калина»,  -  и др. с генераторами 

с генератором 5132.3771, ВАЗ-2170, -2171, -2172 «Priora» с генератором 5162.3771

	

	Регулятор напряжения многофункциональный 849.3702
	
	
	
	- автомобили ВАЗ-1117, - 1118, - 1119 «Калина»,  -  и др. с генератором 

9402.3701-06.


	

	Регуляторы напряжения 28В

	Наименование
	Назначение
	Технические характеристики
	Дополнительные опции
	Область применения в промышленности
	Преимущества

	Регулятор напряжения 88.3702
	Регуляторы  напряжения предназначены для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.


	1. Напряжение настройки  28,4 ±0,3В.
2. Напряжение насыщения  выходного транзистора менее 1,3В.
3. Температурный коэффициент напряжения настройки

 -8,5±2,5 мВ/ºС.

4. Прямое напряжение гасящего диода (I=5А)  менее 2,0В.
5. Ток холостого хода  менее 25 мА.

	
	- автомобили КАМАЗ с генератором 4502.3771, 3122.3771, МАЗ с генератором 3112.3771 
	

	Регулятор напряжения 886.3702
	
	
	
	
	

	Регулятор напряжения 884.3702
	
	
	
	используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов 7762.3701-02
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


